Таблица 2.**Габаритные и присоединительные размеры 50НР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Нmax | L  h14 | В  h14 | h1  ±0,7 | h2  mах | h3 | | h4 | | h5 | | h6 | |
| ном. | пред.  откл. | ном. | пред.  откл. | ном. | пред.  откл. | ном. | пред.  откл. |
| ПАГ54-32М  ПГ54-32М  ПБГ54-32М  ПВГ54-32М  ПДГ54-32М | 201 | 68 | 65 | 91 | 2 | 13 | ±0,2 | 13 | ±0,2 | 28 | ±0,2 | 43 | ±0,2 |
| ПАГ54-32М1  ПГ54-32М1  ПБГ54-32М1  ПВГ54-32М1  ПДГ54-32М1 | 264 |
| ПАГ54-34М  ПГ54-34М  ПБГ54-34М  ПВГ54-34М | 220 | 88 | 66 | 109 | 2,5 | 12 | ±0,3 | 20 | ±0,3 | 43 | ±0.3 | 61 | ±0,3 |
| ПДГ54-34М | 242 | 70 |
| ПАГ54-34М1  ПГ54-34М1  ПБГ54-34М1  ПВГ54-34М1 | 283 | 66 |
| ПДГ54-34М1 | 305 | 70 |
| ПАГ54-35М  ПГ54-35М  ПБГ54-35М | 252 | 108 | 74 | 142 | 3 | 10 | ±0,3 | 26 | ±0,3 | 70 | ±0,3 | 93 | ±0,3 |
| ПВГ54-35М  ПДГ54-35М | 274 |
| ПАГ54-35М1  ПГ54-35М1  ПБГ54-35М1 | 315 | 74 |
| ПВГ54-35М1  ПДГ54-35М1 | 337 |
| ПАГ54-32М  ПГ54-32М  ПБГ54-32М  ПВГ54-32М  ПДГ54-32М | 41 | 36 | ±0,2 | 50 | 38 | ±0,2 | 20 | ±0,2 | 12 | ±0,2 | 49 | 10 | 11 |
| ПАГ54-32М1  ПГ54-32М1  ПБГ54-32М1  ПВГ54-32М1  ПДГ54-32М1 |
| ПАГ54-34М  ПГ54-34М  ПБГ54-34М  ПВГ54-34М | 63 | 32 | ±0,3 | 67 | 53,5 | ±0,2 | 29,5 | ±0,2 | 13,5 | ±0,3 | 55 | 18 | 13 |
| ПДГ54-34М |
| ПАГ54-34М1  ПГ54-34М1  ПБГ54-34М1  ПВГ54-34М1 |
| ПДГ54-34М1 |
| ПАГ54-35М  ПГ54-35М  ПБГ54-35М | 96 | 32 | ±0,3 | 80 | 60 | ±0,3 | 32 | ±0,3 | 20 | ±0,3 | 64 | 25 | 17 |
| ПВГ54-35М  ПДГ54-35М |
| ПАГ54-35М1  ПГ54-35М1  ПБГ54-35М1 |
| ПВГ54-35М1  ПДГ54-35М1 |