Габаритные и присоединительные размеры клапанов стыкового присоединения условным проходом Ду = 10; 20; 32 мм

|  |  |
| --- | --- |
| Для клапанов с условным проходом | Размеры, мм |
| D | d | L | L1 | l | B | b | H | H1 | h | h1 | h2 | h3 | h4 |
| 10 | 22 H 11 | 13 | 102 | 189 | 44 | 82 | 54±0,2 | 155 | 127 | 54±0,2 | 47,5±0,2 | 22,5±0,2 | 31 | - |
| 20 | 32 H 11 | 17 | 118 | 205 | 60 | 104 | 70±0,2 | 167 | 152 | 66,7±0,2 | 55,5±0,2 | 11±0,2 | 43 | 23,8±0,2 |
| 32 | 40 H 11 | 19 | 146 | 233 | 80 | 122 | 82,5±0,2 | 175 | 182 | 89±0,2 | 7б,5±0,2 | 13±0,2 | 51 | 31,8±0,2 |

Габаритные и присоединительные размеры клапанов резьбового присоединения условным проходом Ду = 10; 20; 32 мм

|  |  |
| --- | --- |
| Для клапанов с условным проходом | Размеры, мм |
| D | d | L | L1 | B | b | H | H1 | h | h1 | h2 |
| 10 | 34 +0,4 | М27х2-6H | 125 | 212 | 90 | 18 | 155 | 127 | 73 | 48 | 27 |
| 20 | 39 +0,4 | М33х2-6Н | 142 | 229 | 110 | 22 | 167 | 152 | 91 | 56 | 31 |
| 32 | 57 +0,4 | М48х2-6Н | 160 | 247 | 130 | 26 | 175 | 182 | 114 | 67 | 36 |

Таблица 4. Габаритные и присоединительные размеры клапанов условным проходом Ду = 40; 50 мм

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры, мм | Для клапанов с условным проходом |
| D | d |
| 40 | 51 | 38 |
| 50 | 61 | 47 |