|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение насоса | L | l1 | l2 | | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | h1 | h2 | h3 | a1 | a2 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | bxhxl | t |
| 50НС4 | 315 | 58 | 94 | 42 | | 21.5 | 8 | 65 | 45 | 208 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НС6.3 | 315 | 58 | 94 | 42 | | 21.5 | 8 | 65 | 45 | 208 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НС14 | 342 | 80 | 94 | 27 | | 21.5 | 8 | 65 | 45 | 234 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НС14/2 | 342 | 80 | 94 | 27 | | 21.5 | 8 | 65 | 45 | 234 | 2 | 18 | 83 | 56 | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НС16 | 358 | 80 | 120 | 50 | | 24 | 8 | 83 | 50 | 240 | 2 | 18 | 102 | - | 60 | 288 | 36 | 195 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НС32 | 390 | 80 | 120 | 37 | | 24 | 8 | 83 | 50 | 282 | 2 | 18 | 102 | - | 60 | 288 | 36 | 195 | 175 | М10x1,5 | 31 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x56 | 39 |
| 50НС32/2 | 390 | 80 | 120 | 37 | | 24 | 8 | 83 | 50 | 282 | 2 | 18 | 102 | 56 | 80 | 288 | 36 | 195 | 175 | М10x1,5 | 31 | М8x1,5 | М27х1,5 | 35 | 10x8x56 | 39 |
| 50НС63 | 426 | 82 | 125 | 47 | | 35 | 9 | 102 | 70 | 319 | 3 | 22 | 130 | - | 80 | 335 | 55 | 255 | 230 | М12x1,5 | 50 | М12x1,5 | М27х1,5 | 45 | 16x10x50 | 59 |
| 50НС63/2 | 426 | 82 | 125 | 47 | | 35 | 9 | 102 | 70 | 319 | 3 | 22 | 130 | 70 | 80 | 335 | 55 | 255 | 230 | М12x1,5 | 50 | М12x1,5 | М27х1,5 | 45 | 16x10x50 | 59 |

 Габаритные и присоединительные размеры 50 НС