Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3С2В, МКПВ - \*/3С2Р, МКПВ - \*/3С2П, МКПВ - \*/3С2К)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Н1±t2/2 | В1  h 14 | В2 | Lmax | L1 | L2±0,1 | L3±0,1 | L4±0,1 | L5±t2/2 | L6  h 14 | D  H14 | D1  H14 | D2  H14 |
| МКПВ-10/ЗС2В  МКПВ-10/ЗС2Р  МКПВ-10/ЗС2П  МКПВ-10/ЗС2К | 99 | 20,5 | 80 | 53,8 | 138,5  144,5  149,5  176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/ЗС2В  МКПВ-20/ЗС2Р  МКПВ-20/ЗС2П  МКПВ-20/ЗС2К | 25 | 100 | 70 | 146  152  157  184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/3С2В  МКПВ-32/3С2Р  МКПВ-32/3С2П  МКПВ-32/3С2К | 113 | 82,6 | 151  157  162  189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3С3В, МКПВ - \*/3С4В, МКПВ - \*/3С\*Р, МКПВ - \*/3С\*П, МКПВ - \*/3С\*К)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Н1±t2/2 | В1  h 14 | В2 | Lmax | L1 | L2±0,1 | L3±0,1 | L4±0,1 | L5±t2/2 | L6  h 14 | D  H14 | D1  H14 | D2  H14 |
| МКПВ-10/ЗСЗВ МКПВ-10/ЗСЗР  МКПВ-10/ЗСЗП МКПВ-10/ЗСЗК | 174 | 20,5 | 80 | 53,8 | 158  158  158 176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/ЗСЗВ МКПВ-20/ЗСЗР  МКПВ-20/ЗСЗП МКПВ-20/ЗСЗК | 25 | 100 | 70 | 165,5 165,5  165,5 184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/ЗСЗВ МКПВ-32/ЗСЗР  МКПВ-32/ЗСЗП MKПB-32/3C3K | 113 | 82,6 | 170,5 170,5  170,5 189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |
| МКПВ-10/ЗС4В МКПВ-10/ЗС4Р  МКПВ-10/ЗС4П МКПВ-10/ЗС4К | 174 | 20,5 | 80 | 53,8 | 158  158  158 176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/3С4В МКПВ-20/ЗС4Р  МКПВ-20/ЗС4П МКПВ-20/ЗС4К | 25 | 100 | 70 | 165,5 165,5  165,5 184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/ЗС4В MKПB-32/3C4P  МКПВ-32/ЗС4П МКПВ-32/ЗС4К | 113 | 82,6 | 170,5 170,5  170,5 189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3Т2В,МКПВ - \*/3Т2Р, МКПВ - \*/3Т2П, МКПВ - \*/3Т2К)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Lmax | А1±t2/2 | А2±t2/2 | D-7H |
| МКПВ-10/3Т2В  МКПВ-10/3Т2Р  МКПВ-10/3Т2П  МКПВ-10/3Т2К | 123 | 146,5  152,5  157,5  184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т2В  МКПВ-20/3Т2Р  МКПВ-20/3Т2П  МКПВ-20/3Т2К | 131 | 138,5  114,5  149,5  176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| МКПВ-32/3Т2В  МКПВ-32/3Т2Р  МКПВ-32/3Т2П  МКПВ-32/3Т2К | 134 | 148,5  154,5  159,5  186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |

Таблица 6. Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3Т3В, МКПВ - \*/3Т4В, МКПВ - \*/3Т\*Р, МКПВ - \*/3Т\*П, МКПВ - \*/3Т\*К)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Lmax | А1±t2/2 | А2±t2/2 | D-7H |
| МКПВ-10/3Т3В  МКПВ-10/3Т3Р  МКПВ-10/3Т3П  МКПВ-10/3Т3К | 198 | 166  166  166  184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т3В  МКПВ-20/3Т3Р  МКПВ-20/3Т3П  МКПВ-20/3Т3К | 206 | 158  158  158  176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| МКПВ-32/3Т3В  МКПВ-32/3Т3Р  МКПВ-32/3Т3П  МКПВ-32/3Т3К | 209 | 168  168  168  186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |
| МКПВ-10/3Т4В  МКПВ-10/3Т4Р  МКПВ-10/3Т4П  МКПВ-10/3Т4К | 198 | 166  166  166  184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т4В  МКПВ-20/3Т4Р  МКПВ-20/3Т4П  МКПВ-20/3Т4К | 206 | 158  158  158  176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| MKIIB-32/3T4B  МКПВ-32/3Т4Р  МКПВ-32/3Т4П  МКПВ-32/3Т4К | 209 | 168  168  168  186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |