Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов редукционных типа МКРВ-М для стыкового и трубного монтажа (исполнение стыкового монтажа МКРВ-М-\*/3С2\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Модель гидроклапана | Размеры, мм |
| Hmax | H1h14 | Вh14 | В1±t2/2 | В2±t2/2 | В3 | В4±t2/2 | В5±t2/2 | Lmax | Lhl4 | L2±0,1 | L3±0,1 | L4±0,1 | L5±0,1 | L6 | L7±0,1 | L8±t2/2 | D H11 | D H14 | n |
| МКРВ-М-10/3С2 ВМКРВ-М-10/3С2 РМКРВ-М-10/3С2 ПМКРВ-М-10/3С2 К | 102,0 | 22 | 91 | 12,15 | 7,9 | 58,7 | 66,7 | 33,3 | 138,5144,5149,5176,5 | 93 | 7,1 | 21,4 | 21,4 | 35,7 | 42,9 | - | 31,8 | 22 | 14 | 4 |
| МКРВ-М-20/3С2 ВМКРВ-М-20/3С2 РМКРВ-М-20/3С2 ПMKPВ-M-20/3С2 К | 99,0 | 24 | 104 | 12,3 | 6,4 | 73,0 | 79,4 | 39,7 | 141,5147,5152,5179,5 | 112 | 11,1 | 20,8 | 39,7 | 49,2 | 60,3 | - | 35,0 | 32 | 23 | 4 |
| МКРВ-М-32/3С2 ВМКРВ-М-32/3С2 РМКРВ-М-32/3С2 ПМКРВ-М-32/3С2 К | 97,5 | 24 | 120 | 11,6 | 4,0 | 92,9 | 96,8 | 48,4 | 138,5144,5149,5176,5 | 128 | 16,7 | 24,6 | 59,6 | 67,5 | 84,1 | 42,1 | 26,3 | 39 | 29 | 6 |

Таблица 3. Габаритные размеры гидроклапанов редукционных типа МКРВ-М для стыкового и трубного монтажа (исполнение трубного монтажа МКРВ-М-\*/ЗТ2\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Модель гидроклапана | Размеры, мм |
| Hmax | Lmax | А1 ± t2/2 | А2 ± t2/2 | D 7H |
| МКРВ-М-10/3Т2 ВМКРВ-М-10/3T2 РМКРВ-М-10/3Т2 ПМКРВ-М-10/3Т2 К | 123 | 145,5151,5156,5183,5 | 55,5 | 51 | М27х2 |
| МКРВ-М-20/3Т2 ВМКРВ-М-20/3Т2 РМКРВ-М-20/3Т2 ПМКРВ-М-20/3Т2 К | 131 | 137,5143,5148,5175,5 | 63,0 | 43 | М33х2 |
| MKPB-M-32/3T2 ВMKPB-M-32/3T2 РMKPB-M-32/3T2 ПMKPB-M-32/3T2 К | 134 | 147,5153,5158,5185,5 | 56,0 | 53 | М48х2 |