Таблица 3.**Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана давления Г 54-3 (трубный монтаж)**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель гидроклапана | Размеры, мм |
| Резьба по ГОСТ 6111-52 | Нmax | L±t2/2 | В+1,5-0,5 | h1±1,8 | h2max | h3±0,3 | h4±0,3 | h5±0,3 | h6±0,6 | b±t2/2 |
| d1 | d2 |
| АГ54-32МГ54-32МБГ54-32МВГ54-32МДГ54-32М | K3/8" | K1/8" | 201 | 56 | 79 | 91 | 2 | 48 | 64 | 22 | 79 | 32 |
| АГ54-32М1Г54-32М1БГ54-32М1ВГ54-32М1ДГ54-32М1 | 264 |
| АГ54-34МГ54-34МБГ54-34МВГ54-34М | K3/4" | K1/8" | 220 | 78 | 84 | 109 | 2,5 | 52 | 75 | 24 | 93 | 35 |
| ДГ54-34М | 242 |
| АГ54-34М1Г54-34М1БГ54-34М1ВГ54-34М1 | 283 |
| ДГ54-34М1 | 305 |
| АГ54-35МГ54-35МБГ54-35МВГ54-35М | K 1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 |
| ДГ54-35М | 274 |
| АГ54-35М1Г54-35М1БГ54-35М1ВГ54-35М1 | 315 |
| ДГ54-35М1 | 337 |