Таблица 3.**Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана давления Г 54-3 (трубный монтаж)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Размеры, мм | | | | | | | | | | | |
| Резьба по ГОСТ 6111-52 | | Нmax | L  ±t2/2 | В  +1,5  -0,5 | h1  ±1,8 | h2  max | h3  ±0,3 | h4  ±0,3 | h5  ±0,3 | h6  ±0,6 | b  ±t2/2 |
| d1 | d2 |
| АГ54-32М  Г54-32М  БГ54-32М  ВГ54-32М  ДГ54-32М | K3/8" | K1/8" | 201 | 56 | 79 | 91 | 2 | 48 | 64 | 22 | 79 | 32 |
| АГ54-32М1  Г54-32М1  БГ54-32М1  ВГ54-32М1  ДГ54-32М1 | 264 |
| АГ54-34М  Г54-34М  БГ54-34М  ВГ54-34М | K3/4" | K1/8" | 220 | 78 | 84 | 109 | 2,5 | 52 | 75 | 24 | 93 | 35 |
| ДГ54-34М | 242 |
| АГ54-34М1  Г54-34М1  БГ54-34М1  ВГ54-34М1 | 283 |
| ДГ54-34М1 | 305 |
| АГ54-35М  Г54-35М  БГ54-35М  ВГ54-35М | K 1 1/4" | K1/8" | 252 | 100 | 94 | 142 | 3 | 58 | 101 | 24 | 125 | 40 |
| ДГ54-35М | 274 |
| АГ54-35М1  Г54-35М1  БГ54-35М1  ВГ54-35М1 | 315 |
| ДГ54-35М1 | 337 |