Таблица 2.**Габаритные и присоединительные размеры 50НР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Нmax | Lh14 | Вh14 | h1±0,7 | h2mах | h3 | h4 | h5 | h6 |
| ном. | пред.откл. | ном. | пред.откл. | ном. | пред.откл. | ном. | пред.откл. |
| ПАГ54-32МПГ54-32МПБГ54-32МПВГ54-32МПДГ54-32М | 201 | 68 | 65 | 91 | 2 | 13 | ±0,2 | 13 | ±0,2 | 28 | ±0,2 | 43 | ±0,2 |
| ПАГ54-32М1ПГ54-32М1ПБГ54-32М1ПВГ54-32М1ПДГ54-32М1 | 264 |
| ПАГ54-34МПГ54-34МПБГ54-34МПВГ54-34М | 220 |       88 | 66 | 109 | 2,5 | 12 | ±0,3 | 20 | ±0,3 | 43 | ±0.3 | 61 | ±0,3 |
| ПДГ54-34М | 242 | 70 |
| ПАГ54-34М1ПГ54-34М1ПБГ54-34М1ПВГ54-34М1 | 283 | 66 |
| ПДГ54-34М1 | 305 | 70 |
| ПАГ54-35МПГ54-35МПБГ54-35М | 252 |       108 | 74 | 142 | 3 | 10 | ±0,3 | 26 | ±0,3 | 70 | ±0,3 | 93 | ±0,3 |
| ПВГ54-35МПДГ54-35М | 274 |
| ПАГ54-35М1ПГ54-35М1ПБГ54-35М1 | 315 | 74 |
| ПВГ54-35М1ПДГ54-35М1 | 337 |
| ПАГ54-32МПГ54-32МПБГ54-32МПВГ54-32МПДГ54-32М | 41 | 36 | ±0,2 | 50 | 38 | ±0,2 | 20 | ±0,2 | 12 | ±0,2 | 49 | 10 | 11 |
| ПАГ54-32М1ПГ54-32М1ПБГ54-32М1ПВГ54-32М1ПДГ54-32М1 |
| ПАГ54-34МПГ54-34МПБГ54-34МПВГ54-34М | 63 | 32 | ±0,3 | 67 | 53,5 | ±0,2 | 29,5 | ±0,2 | 13,5 | ±0,3 | 55 | 18 | 13 |
| ПДГ54-34М |
| ПАГ54-34М1ПГ54-34М1ПБГ54-34М1ПВГ54-34М1 |
| ПДГ54-34М1 |
| ПАГ54-35МПГ54-35МПБГ54-35М | 96 | 32 | ±0,3 | 80 | 60 | ±0,3 | 32 | ±0,3 | 20 | ±0,3 | 64 | 25 | 17 |
| ПВГ54-35МПДГ54-35М |
| ПАГ54-35М1ПГ54-35М1ПБГ54-35М1 |
| ПВГ54-35М1ПДГ54-35М1 |