Габаритные и присоединительные размеры 50НР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение насоса | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | h1 | h2 | h3 | a1 | a2 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | bxhxl | t |
| 50НР4 | 204 | 58 | 94 | 42 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НР6.3 | 204 | 58 | 94 | 42 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НР14 | 227 | 80 | 94 | 27 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НР14/2 | 227 | 80 | 94 | 27 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | 56 | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НР16 | 247 | 80 | 120 | 50 | 24 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | - | 60 | 288 | 36 | 195 | 145 | М10x1,5 | 22 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x40 | 39 |
| 50НР32 | 278 | 80 | 120 | 37 | 24 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | - | 60 | 288 | 36 | 195 | 175 | М10x1,5 | 31 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x56 | 39 |
| 50НР32/2 | 278 | 80 | 120 | 37 | 24 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 80 | 288 | 36 | 195 | 175 | М10x1,5 | 31 | М8x1,5 | М27x1,5 | 35 | 10x8x56 | 39 |
| 50НР63 | 320 | 82 | 125 | 47 | 35 | 9 | 102 | 70 | 3 | 22 | 130 | - | 80 | 335 | 55 | 255 | 230 | М12x1,5 | 50 | М12x1,5 | М27x1,5 | 45 | 16x10x50 | 59 |
| 50НР63/2 | 320 | 82 | 125 | 47 | 35 | 9 | 102 | 70 | 3 | 22 | 130 | 70 | 80 | 335 | 55 | 255 | 230 | М12x1,5 | 50 | М12x1,5 | М27x1,5 | 45 | 16x10x50 | 59 |