Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3С2В, МКПВ - \*/3С2Р, МКПВ - \*/3С2П, МКПВ - \*/3С2К)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Н1±t2/2 | В1h 14 | В2 | Lmax | L1 | L2±0,1 | L3±0,1 | L4±0,1 | L5±t2/2 | L6h 14 | DH14 | D1H14 | D2H14 |
| МКПВ-10/ЗС2ВМКПВ-10/ЗС2РМКПВ-10/ЗС2ПМКПВ-10/ЗС2К | 99 | 20,5 | 80 | 53,8 | 138,5144,5149,5176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/ЗС2ВМКПВ-20/ЗС2РМКПВ-20/ЗС2ПМКПВ-20/ЗС2К | 25 | 100 | 70 | 146152157184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/3С2ВМКПВ-32/3С2РМКПВ-32/3С2ПМКПВ-32/3С2К | 113 | 82,6 | 151157162189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3С3В, МКПВ - \*/3С4В, МКПВ - \*/3С\*Р, МКПВ - \*/3С\*П, МКПВ - \*/3С\*К)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Н1±t2/2 | В1h 14 | В2 | Lmax | L1 | L2±0,1 | L3±0,1 | L4±0,1 | L5±t2/2 | L6h 14 | DH14 | D1H14 | D2H14 |
| МКПВ-10/ЗСЗВ МКПВ-10/ЗСЗРМКПВ-10/ЗСЗП МКПВ-10/ЗСЗК | 174 | 20,5 | 80 | 53,8 | 158  158158 176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/ЗСЗВ МКПВ-20/ЗСЗРМКПВ-20/ЗСЗП МКПВ-20/ЗСЗК | 25 | 100 | 70 | 165,5 165,5165,5 184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/ЗСЗВ МКПВ-32/ЗСЗРМКПВ-32/ЗСЗП MKПB-32/3C3K | 113 | 82,6 | 170,5 170,5170,5 189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |
| МКПВ-10/ЗС4В МКПВ-10/ЗС4РМКПВ-10/ЗС4П МКПВ-10/ЗС4К | 174 | 20,5 | 80 | 53,8 | 158  158158 176,5 | 53,8 | - | 22,1 | 47,5 | 21 | 89 | 22 | 14 | 13 |
| МКПВ-20/3С4В МКПВ-20/ЗС4РМКПВ-20/ЗС4П МКПВ-20/ЗС4К | 25 | 100 | 70 | 165,5 165,5165,5 184 | 66,7 | 23,8 | 11,1 | 55,6 | 34,5 | 116 | 32 | 23 | 17 |
| МКПВ-32/ЗС4В MKПB-32/3C4PМКПВ-32/ЗС4П МКПВ-32/ЗС4К | 113 | 82,6 | 170,5 170,5170,5 189 | 88,9 | 31,8 | 12,7 | 76,2 | 42,5 | 152 | 39 | 29 | 19 |

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3Т2В,МКПВ - \*/3Т2Р, МКПВ - \*/3Т2П, МКПВ - \*/3Т2К)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Lmax | А1±t2/2 | А2±t2/2 | D-7H |
| МКПВ-10/3Т2ВМКПВ-10/3Т2РМКПВ-10/3Т2ПМКПВ-10/3Т2К | 123 | 146,5152,5157,5184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т2ВМКПВ-20/3Т2РМКПВ-20/3Т2ПМКПВ-20/3Т2К | 131 | 138,5114,5149,5176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| МКПВ-32/3Т2ВМКПВ-32/3Т2РМКПВ-32/3Т2ПМКПВ-32/3Т2К | 134 | 148,5154,5159,5186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |

Таблица 6. Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов предохранительных типа МКПВ - М (исполнение МКПВ - \*/3Т3В, МКПВ - \*/3Т4В, МКПВ - \*/3Т\*Р, МКПВ - \*/3Т\*П, МКПВ - \*/3Т\*К)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | Н, не более | Lmax | А1±t2/2 | А2±t2/2 | D-7H |
| МКПВ-10/3Т3В      МКПВ-10/3Т3РМКПВ-10/3Т3ПМКПВ-10/3Т3К | 198 | 166166166184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т3ВМКПВ-20/3Т3РМКПВ-20/3Т3ПМКПВ-20/3Т3К | 206 | 158158158176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| МКПВ-32/3Т3ВМКПВ-32/3Т3РМКПВ-32/3Т3ПМКПВ-32/3Т3К | 209 | 168168168186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |
| МКПВ-10/3Т4ВМКПВ-10/3Т4РМКПВ-10/3Т4ПМКПВ-10/3Т4К | 198 | 166166166184,5 | 55,5 | 51 | М27 х 2 |
| МКПВ-20/3Т4ВМКПВ-20/3Т4РМКПВ-20/3Т4ПМКПВ-20/3Т4К | 206 | 158158158176,5 | 63 | 43 | М33 х 2 |
| MKIIB-32/3T4B    МКПВ-32/3Т4РМКПВ-32/3Т4П МКПВ-32/3Т4К | 209 | 168168168186,5 | 56 | 53 | М48 х 2 |