Габаритные и присоединительные размеры ПГ 52-2 стыковой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | L | l | l1 | В | b | Н | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | b1 | D | d | d1 | d2 | d3 |
| ПГ52-22ПАГ52-22ПБГ52-22 | 61 | 50 | 32 | 63 | 50 | 130 | 85 | 13 | 28 | 13 | 41 | 13 | 13 | 16 | 10 | 11 | 10 | 4 |
| ПГ52-24ПАГ52-24ПБГ52-24 | 71 | 59 | 37 | 33 | 67 | 200 | 104 | 12 | 43 | 11 | 63 | 20 | 20 | 28 | 18 | 13 | 10 | 4 |
| ПГ52-25ПАГ52-25ПБГ52-25 | 33 | 67 | 43 | 106 | 30 | 240 | 144 | 28 | 70 | 10 | 96 | 22 | 22 | 35 | 28 | 17 | 10 | 4 |

Габаритные и присоединительные размеры Г 52-2 трубный

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | d по ГОСТ 6111-52\* | L | В | b | Н | h | h1 | h2 |
| Г52-22АГ52-22БГ52-22 | К1 3/8" | 64 | 66 | 29 | 180 | 113 | 31 | 49 |
| Г52-23АГ52-23БГ52-23 | К1 1/2" | 96 | 82 | 34 | 200 | 132 | 37 | 62 |
| Г52-24АГ52-24БГ52-24 | К1 3/4" |
| Г52-25АГ52-25БГ52-25 | К1 1/4" | 120 | 100 | 40 | 240 | 172 | 47 | 91 |

Габаритные и присоединительные размеры Г 52-2 фланцевый

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель гидроклапана | D | d | Н | Е | l | L | h | P |
| Г52-26АГ52-26БГ52-26 | 51 | 38 | 276 | 254 | 182 | 110 | 66 | 127 |
| Г52-27АГ52-27БГ52-27 | 78 | 63 | 316 | 332 | 236 | 140 | 83 | 166 |